@article{
  author = {谭方杰; 李琳; 宗全利; 张磊(4）; },
  title = {塔里木河干流克勒力克至英巴扎段河道演变特征},
  keywords = {塔里木河干流;演变特征;Landsat卫星影像;平原型河流},
  abstract = {为探究塔里木河干流克勒力克至英巴扎段河道冲淤演变特征，本文基于1993—2024年克勒力克至英巴扎段洪水期Landsat卫星影像和水文站的水沙数据，通过对河段的断面宽度、深泓线长度、弯曲度指数、岸线长度等典型河道参数进行分析。结果表明：1993—2024年河道弯曲系数由2.20增至2.56，深泓线长度年均增长0.27 km，河道蜿蜒趋势加剧。河段上游断面最大拓宽幅度超过585%，而中下游相对稳定。深泓线整体向北偏移，年均迁移速率达0.1 km·a-1，且局部裁弯导致主槽最大摆动幅度超3 km。近32 a来共发生5次裁弯取直，造成主槽调整与流向偏移，导致5个引水口出现废弃的现象。左岸岸线长度年均增速0.149 km·a-1，是右岸的3倍，主槽持续向左岸偏移。河道蜿蜒与侵蚀加剧可能威胁沿岸农田与生态林灌溉保证率和防洪安全。研究结果可为克勒力克至英巴扎河段的河道防洪工程和整治工程的规划设计提供依据。},
  doi = {10.12074/202606.00046},
  url = {https://chinaxiv.org/abs/202606.00046},
  timestamp = {2026-06-04},
}
